<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.7.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="V2_BOTTOM">
</package>
<package name="V2_TOP">
</package>
<package name="V2_BOTH">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="BOTTOM_CONTROL">
<pin name="3.3V@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@1" direction="pwr"/>
<pin name="3.3V@2" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@2" direction="pwr"/>
<pin name="3.3V@3" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@3" direction="pwr"/>
<pin name="3.3V@4" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@4" direction="pwr"/>
<pin name="3.3V@5" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@5" direction="pwr"/>
<pin name="3.3V@6" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@6" direction="pwr"/>
<pin name="3.3V@7" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@7" direction="pwr"/>
<pin name="3.3V@8" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@8" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@7" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="GND@8" direction="pwr"/>
<pin name="GND@3" direction="pwr"/>
<pin name="GND@9" direction="pwr"/>
<pin name="GND@4" direction="pwr"/>
<pin name="GND@10" direction="pwr"/>
<pin name="GND@5" direction="pwr"/>
<pin name="GND@11" direction="pwr"/>
<pin name="GND@6" direction="pwr"/>
<pin name="GND@12" direction="pwr"/>
<pin name="L0"/>
<pin name="L4"/>
<pin name="L1"/>
<pin name="L5"/>
<pin name="L2"/>
<pin name="L6"/>
<pin name="L3"/>
<pin name="L7"/>
<pin name="RESET"/>
<pin name="VBSEL_A" direction="pas"/>
<pin name="DONE"/>
<pin name="VBSEL_B" direction="pas"/>
<pin name="!PROG"/>
<pin name="A1V8" direction="pwr"/>
<pin name="C43"/>
<pin name="AV_P" direction="in"/>
<pin name="C45"/>
<pin name="AV_N" direction="in"/>
<pin name="C47"/>
<pin name="AVREF_P" direction="pwr"/>
<pin name="C49"/>
<pin name="AVREF_N" direction="pwr"/>
<pin name="MP1" direction="pas"/>
<pin name="MP2" direction="pas"/>
<pin name="MP3" direction="pas"/>
<pin name="MP4" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="BOTTOM_A">
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="A3"/>
<pin name="A4"/>
<pin name="A5"/>
<pin name="A6"/>
<pin name="GND@7" direction="pwr"/>
<pin name="GND@8" direction="pwr"/>
<pin name="A9"/>
<pin name="A10"/>
<pin name="A11"/>
<pin name="A12"/>
<pin name="GND@13" direction="pwr"/>
<pin name="GND@14" direction="pwr"/>
<pin name="A15"/>
<pin name="A16"/>
<pin name="A17"/>
<pin name="A18"/>
<pin name="GND@19" direction="pwr"/>
<pin name="GND@20" direction="pwr"/>
<pin name="A21"/>
<pin name="A22"/>
<pin name="A23"/>
<pin name="A24"/>
<pin name="GND@25" direction="pwr"/>
<pin name="GND@26" direction="pwr"/>
<pin name="A27"/>
<pin name="A28"/>
<pin name="A29"/>
<pin name="A30"/>
<pin name="GND@31" direction="pwr"/>
<pin name="GND@32" direction="pwr"/>
<pin name="A33"/>
<pin name="A34"/>
<pin name="A35"/>
<pin name="A36"/>
<pin name="GND@37" direction="pwr"/>
<pin name="GND@38" direction="pwr"/>
<pin name="A39"/>
<pin name="A40"/>
<pin name="A41"/>
<pin name="A42"/>
<pin name="GND@43" direction="pwr"/>
<pin name="GND@44" direction="pwr"/>
<pin name="A45"/>
<pin name="A46"/>
<pin name="A47"/>
<pin name="A48"/>
<pin name="GND@49" direction="pwr"/>
<pin name="GND@50" direction="pwr"/>
<pin name="A51"/>
<pin name="A52"/>
<pin name="A53"/>
<pin name="A54"/>
<pin name="GND@55" direction="pwr"/>
<pin name="GND@56" direction="pwr"/>
<pin name="A57"/>
<pin name="A58"/>
<pin name="A59"/>
<pin name="A60"/>
<pin name="GND@61" direction="pwr"/>
<pin name="GND@62" direction="pwr"/>
<pin name="A63"/>
<pin name="A64"/>
<pin name="A65"/>
<pin name="A66"/>
<pin name="GND@67" direction="pwr"/>
<pin name="GND@68" direction="pwr"/>
<pin name="A69"/>
<pin name="A70"/>
<pin name="A71"/>
<pin name="A72"/>
<pin name="GND@73" direction="pwr"/>
<pin name="GND@74" direction="pwr"/>
<pin name="A75"/>
<pin name="A76"/>
<pin name="A77"/>
<pin name="A78"/>
<pin name="GND@79" direction="pwr"/>
<pin name="GND@80" direction="pwr"/>
<pin name="MP1" direction="pas"/>
<pin name="MP2" direction="pas"/>
<pin name="MP3" direction="pas"/>
<pin name="MP4" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="TOP_CONTROL">
<pin name="3.3V@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@1" direction="pwr"/>
<pin name="3.3V@2" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@2" direction="pwr"/>
<pin name="3.3V@3" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@3" direction="pwr"/>
<pin name="3.3V@4" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@4" direction="pwr"/>
<pin name="3.3V@5" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@5" direction="pwr"/>
<pin name="3.3V@6" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@6" direction="pwr"/>
<pin name="3.3V@7" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@7" direction="pwr"/>
<pin name="3.3V@8" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@8" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@7" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="GND@8" direction="pwr"/>
<pin name="GND@3" direction="pwr"/>
<pin name="GND@9" direction="pwr"/>
<pin name="GND@4" direction="pwr"/>
<pin name="GND@10" direction="pwr"/>
<pin name="GND@5" direction="pwr"/>
<pin name="GND@11" direction="pwr"/>
<pin name="GND@6" direction="pwr"/>
<pin name="GND@12" direction="pwr"/>
<pin name="L0"/>
<pin name="L4"/>
<pin name="L1"/>
<pin name="L5"/>
<pin name="L2"/>
<pin name="L6"/>
<pin name="L3"/>
<pin name="L7"/>
<pin name="RESET"/>
<pin name="VBSEL_A" direction="pas"/>
<pin name="DONE"/>
<pin name="VBSEL_B" direction="pas"/>
<pin name="!PROG"/>
<pin name="A1V8" direction="pwr"/>
<pin name="C43"/>
<pin name="AV_P" direction="in"/>
<pin name="C45"/>
<pin name="AV_N" direction="in"/>
<pin name="C47"/>
<pin name="AVREF_P" direction="pwr"/>
<pin name="C49"/>
<pin name="AVREF_N" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="TOP_A">
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="A3"/>
<pin name="A4"/>
<pin name="A5"/>
<pin name="A6"/>
<pin name="GND@7" direction="pwr"/>
<pin name="GND@8" direction="pwr"/>
<pin name="A9"/>
<pin name="A10"/>
<pin name="A11"/>
<pin name="A12"/>
<pin name="GND@13" direction="pwr"/>
<pin name="GND@14" direction="pwr"/>
<pin name="A15"/>
<pin name="A16"/>
<pin name="A17"/>
<pin name="A18"/>
<pin name="GND@19" direction="pwr"/>
<pin name="GND@20" direction="pwr"/>
<pin name="A21"/>
<pin name="A22"/>
<pin name="A23"/>
<pin name="A24"/>
<pin name="GND@25" direction="pwr"/>
<pin name="GND@26" direction="pwr"/>
<pin name="A27"/>
<pin name="A28"/>
<pin name="A29"/>
<pin name="A30"/>
<pin name="GND@31" direction="pwr"/>
<pin name="GND@32" direction="pwr"/>
<pin name="A33"/>
<pin name="A34"/>
<pin name="A35"/>
<pin name="A36"/>
<pin name="GND@37" direction="pwr"/>
<pin name="GND@38" direction="pwr"/>
<pin name="A39"/>
<pin name="A40"/>
<pin name="A41"/>
<pin name="A42"/>
<pin name="GND@43" direction="pwr"/>
<pin name="GND@44" direction="pwr"/>
<pin name="A45"/>
<pin name="A46"/>
<pin name="A47"/>
<pin name="A48"/>
<pin name="GND@49" direction="pwr"/>
<pin name="GND@50" direction="pwr"/>
<pin name="A51"/>
<pin name="A52"/>
<pin name="A53"/>
<pin name="A54"/>
<pin name="GND@55" direction="pwr"/>
<pin name="GND@56" direction="pwr"/>
<pin name="A57"/>
<pin name="A58"/>
<pin name="A59"/>
<pin name="A60"/>
<pin name="GND@61" direction="pwr"/>
<pin name="GND@62" direction="pwr"/>
<pin name="A63"/>
<pin name="A64"/>
<pin name="A65"/>
<pin name="A66"/>
<pin name="GND@67" direction="pwr"/>
<pin name="GND@68" direction="pwr"/>
<pin name="A69"/>
<pin name="A70"/>
<pin name="A71"/>
<pin name="A72"/>
<pin name="GND@73" direction="pwr"/>
<pin name="GND@74" direction="pwr"/>
<pin name="A75"/>
<pin name="A76"/>
<pin name="A77"/>
<pin name="A78"/>
<pin name="GND@79" direction="pwr"/>
<pin name="GND@80" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="TOP_B">
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="B3"/>
<pin name="B4"/>
<pin name="B5"/>
<pin name="B6"/>
<pin name="GND@7" direction="pwr"/>
<pin name="GND@8" direction="pwr"/>
<pin name="B9"/>
<pin name="B10"/>
<pin name="B11"/>
<pin name="B12"/>
<pin name="GND@13" direction="pwr"/>
<pin name="GND@14" direction="pwr"/>
<pin name="B15"/>
<pin name="B16"/>
<pin name="B17"/>
<pin name="B18"/>
<pin name="GND@19" direction="pwr"/>
<pin name="GND@20" direction="pwr"/>
<pin name="B21"/>
<pin name="B22"/>
<pin name="B23"/>
<pin name="B24"/>
<pin name="GND@25" direction="pwr"/>
<pin name="GND@26" direction="pwr"/>
<pin name="B27"/>
<pin name="B28"/>
<pin name="B29"/>
<pin name="B30"/>
<pin name="GND@31" direction="pwr"/>
<pin name="GND@32" direction="pwr"/>
<pin name="B33"/>
<pin name="B34"/>
<pin name="B35"/>
<pin name="B36"/>
<pin name="GND@37" direction="pwr"/>
<pin name="GND@38" direction="pwr"/>
<pin name="B39"/>
<pin name="B40"/>
<pin name="B41"/>
<pin name="B42"/>
<pin name="GND@43" direction="pwr"/>
<pin name="GND@44" direction="pwr"/>
<pin name="B45"/>
<pin name="B46"/>
<pin name="B47"/>
<pin name="B48"/>
<pin name="GND@49" direction="pwr"/>
<pin name="GND@50" direction="pwr"/>
<pin name="B51"/>
<pin name="B52"/>
<pin name="B53"/>
<pin name="B54"/>
<pin name="GND@55" direction="pwr"/>
<pin name="GND@56" direction="pwr"/>
<pin name="B57"/>
<pin name="B58"/>
<pin name="B59"/>
<pin name="B60"/>
<pin name="GND@61" direction="pwr"/>
<pin name="GND@62" direction="pwr"/>
<pin name="B63"/>
<pin name="B64"/>
<pin name="B65"/>
<pin name="B66"/>
<pin name="GND@67" direction="pwr"/>
<pin name="GND@68" direction="pwr"/>
<pin name="B69"/>
<pin name="B70"/>
<pin name="B71"/>
<pin name="B72"/>
<pin name="GND@73" direction="pwr"/>
<pin name="GND@74" direction="pwr"/>
<pin name="B75"/>
<pin name="B76"/>
<pin name="B77"/>
<pin name="B78"/>
<pin name="GND@79" direction="pwr"/>
<pin name="GND@80" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="BOTTOM_B">
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="B3"/>
<pin name="B4"/>
<pin name="B5"/>
<pin name="B6"/>
<pin name="GND@7" direction="pwr"/>
<pin name="GND@8" direction="pwr"/>
<pin name="B9"/>
<pin name="B10"/>
<pin name="B11"/>
<pin name="B12"/>
<pin name="GND@13" direction="pwr"/>
<pin name="GND@14" direction="pwr"/>
<pin name="B15"/>
<pin name="B16"/>
<pin name="B17"/>
<pin name="B18"/>
<pin name="GND@19" direction="pwr"/>
<pin name="GND@20" direction="pwr"/>
<pin name="B21"/>
<pin name="B22"/>
<pin name="B23"/>
<pin name="B24"/>
<pin name="GND@25" direction="pwr"/>
<pin name="GND@26" direction="pwr"/>
<pin name="B27"/>
<pin name="B28"/>
<pin name="B29"/>
<pin name="B30"/>
<pin name="GND@31" direction="pwr"/>
<pin name="GND@32" direction="pwr"/>
<pin name="B33"/>
<pin name="B34"/>
<pin name="B35"/>
<pin name="B36"/>
<pin name="GND@37" direction="pwr"/>
<pin name="GND@38" direction="pwr"/>
<pin name="B39"/>
<pin name="B40"/>
<pin name="B41"/>
<pin name="B42"/>
<pin name="GND@43" direction="pwr"/>
<pin name="GND@44" direction="pwr"/>
<pin name="B45"/>
<pin name="B46"/>
<pin name="B47"/>
<pin name="B48"/>
<pin name="GND@49" direction="pwr"/>
<pin name="GND@50" direction="pwr"/>
<pin name="B51"/>
<pin name="B52"/>
<pin name="B53"/>
<pin name="B54"/>
<pin name="GND@55" direction="pwr"/>
<pin name="GND@56" direction="pwr"/>
<pin name="B57"/>
<pin name="B58"/>
<pin name="B59"/>
<pin name="B60"/>
<pin name="GND@61" direction="pwr"/>
<pin name="GND@62" direction="pwr"/>
<pin name="B63"/>
<pin name="B64"/>
<pin name="B65"/>
<pin name="B66"/>
<pin name="GND@67" direction="pwr"/>
<pin name="GND@68" direction="pwr"/>
<pin name="B69"/>
<pin name="B70"/>
<pin name="B71"/>
<pin name="B72"/>
<pin name="GND@73" direction="pwr"/>
<pin name="GND@74" direction="pwr"/>
<pin name="B75"/>
<pin name="B76"/>
<pin name="B77"/>
<pin name="B78"/>
<pin name="GND@79" direction="pwr"/>
<pin name="GND@80" direction="pwr"/>
<pin name="MP1" direction="pas"/>
<pin name="MP2" direction="pas"/>
<pin name="MP3" direction="pas"/>
<pin name="MP4" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="V2_TOP" prefix="X">
<gates>
<gate name="-C" symbol="TOP_CONTROL"/>
<gate name="-A" symbol="TOP_A"/>
<gate name="-B" symbol="TOP_B"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="V2_TOP">
<connects>
<connect gate="-A" pin="A10" pad="A10"/>
<connect gate="-A" pin="A11" pad="A11"/>
<connect gate="-A" pin="A12" pad="A12"/>
<connect gate="-A" pin="A15" pad="A15"/>
<connect gate="-A" pin="A16" pad="A16"/>
<connect gate="-A" pin="A17" pad="A17"/>
<connect gate="-A" pin="A18" pad="A18"/>
<connect gate="-A" pin="A21" pad="A21"/>
<connect gate="-A" pin="A22" pad="A22"/>
<connect gate="-A" pin="A23" pad="A23"/>
<connect gate="-A" pin="A24" pad="A24"/>
<connect gate="-A" pin="A27" pad="A27"/>
<connect gate="-A" pin="A28" pad="A28"/>
<connect gate="-A" pin="A29" pad="A29"/>
<connect gate="-A" pin="A3" pad="A3"/>
<connect gate="-A" pin="A30" pad="A30"/>
<connect gate="-A" pin="A33" pad="A33"/>
<connect gate="-A" pin="A34" pad="A34"/>
<connect gate="-A" pin="A35" pad="A35"/>
<connect gate="-A" pin="A36" pad="A36"/>
<connect gate="-A" pin="A39" pad="A39"/>
<connect gate="-A" pin="A4" pad="A4"/>
<connect gate="-A" pin="A40" pad="A40"/>
<connect gate="-A" pin="A41" pad="A41"/>
<connect gate="-A" pin="A42" pad="A42"/>
<connect gate="-A" pin="A45" pad="A45"/>
<connect gate="-A" pin="A46" pad="A46"/>
<connect gate="-A" pin="A47" pad="A47"/>
<connect gate="-A" pin="A48" pad="A48"/>
<connect gate="-A" pin="A5" pad="A5"/>
<connect gate="-A" pin="A51" pad="A51"/>
<connect gate="-A" pin="A52" pad="A52"/>
<connect gate="-A" pin="A53" pad="A53"/>
<connect gate="-A" pin="A54" pad="A54"/>
<connect gate="-A" pin="A57" pad="A57"/>
<connect gate="-A" pin="A58" pad="A58"/>
<connect gate="-A" pin="A59" pad="A59"/>
<connect gate="-A" pin="A6" pad="A6"/>
<connect gate="-A" pin="A60" pad="A60"/>
<connect gate="-A" pin="A63" pad="A63"/>
<connect gate="-A" pin="A64" pad="A64"/>
<connect gate="-A" pin="A65" pad="A65"/>
<connect gate="-A" pin="A66" pad="A66"/>
<connect gate="-A" pin="A69" pad="A69"/>
<connect gate="-A" pin="A70" pad="A70"/>
<connect gate="-A" pin="A71" pad="A71"/>
<connect gate="-A" pin="A72" pad="A72"/>
<connect gate="-A" pin="A75" pad="A75"/>
<connect gate="-A" pin="A76" pad="A76"/>
<connect gate="-A" pin="A77" pad="A77"/>
<connect gate="-A" pin="A78" pad="A78"/>
<connect gate="-A" pin="A9" pad="A9"/>
<connect gate="-A" pin="GND@1" pad="A1"/>
<connect gate="-A" pin="GND@13" pad="A13"/>
<connect gate="-A" pin="GND@14" pad="A14"/>
<connect gate="-A" pin="GND@19" pad="A19"/>
<connect gate="-A" pin="GND@2" pad="A2"/>
<connect gate="-A" pin="GND@20" pad="A20"/>
<connect gate="-A" pin="GND@25" pad="A25"/>
<connect gate="-A" pin="GND@26" pad="A26"/>
<connect gate="-A" pin="GND@31" pad="A31"/>
<connect gate="-A" pin="GND@32" pad="A32"/>
<connect gate="-A" pin="GND@37" pad="A37"/>
<connect gate="-A" pin="GND@38" pad="A38"/>
<connect gate="-A" pin="GND@43" pad="A43"/>
<connect gate="-A" pin="GND@44" pad="A44"/>
<connect gate="-A" pin="GND@49" pad="A49"/>
<connect gate="-A" pin="GND@50" pad="A50"/>
<connect gate="-A" pin="GND@55" pad="A55"/>
<connect gate="-A" pin="GND@56" pad="A56"/>
<connect gate="-A" pin="GND@61" pad="A61"/>
<connect gate="-A" pin="GND@62" pad="A62"/>
<connect gate="-A" pin="GND@67" pad="A67"/>
<connect gate="-A" pin="GND@68" pad="A68"/>
<connect gate="-A" pin="GND@7" pad="A7"/>
<connect gate="-A" pin="GND@73" pad="A73"/>
<connect gate="-A" pin="GND@74" pad="A74"/>
<connect gate="-A" pin="GND@79" pad="A79"/>
<connect gate="-A" pin="GND@8" pad="A8"/>
<connect gate="-A" pin="GND@80" pad="A80"/>
<connect gate="-B" pin="B10" pad="B10"/>
<connect gate="-B" pin="B11" pad="B11"/>
<connect gate="-B" pin="B12" pad="B12"/>
<connect gate="-B" pin="B15" pad="B15"/>
<connect gate="-B" pin="B16" pad="B16"/>
<connect gate="-B" pin="B17" pad="B17"/>
<connect gate="-B" pin="B18" pad="B18"/>
<connect gate="-B" pin="B21" pad="B21"/>
<connect gate="-B" pin="B22" pad="B22"/>
<connect gate="-B" pin="B23" pad="B23"/>
<connect gate="-B" pin="B24" pad="B24"/>
<connect gate="-B" pin="B27" pad="B27"/>
<connect gate="-B" pin="B28" pad="B28"/>
<connect gate="-B" pin="B29" pad="B29"/>
<connect gate="-B" pin="B3" pad="B3"/>
<connect gate="-B" pin="B30" pad="B30"/>
<connect gate="-B" pin="B33" pad="B33"/>
<connect gate="-B" pin="B34" pad="B34"/>
<connect gate="-B" pin="B35" pad="B35"/>
<connect gate="-B" pin="B36" pad="B36"/>
<connect gate="-B" pin="B39" pad="B39"/>
<connect gate="-B" pin="B4" pad="B4"/>
<connect gate="-B" pin="B40" pad="B40"/>
<connect gate="-B" pin="B41" pad="B41"/>
<connect gate="-B" pin="B42" pad="B42"/>
<connect gate="-B" pin="B45" pad="B45"/>
<connect gate="-B" pin="B46" pad="B46"/>
<connect gate="-B" pin="B47" pad="B47"/>
<connect gate="-B" pin="B48" pad="B48"/>
<connect gate="-B" pin="B5" pad="B5"/>
<connect gate="-B" pin="B51" pad="B51"/>
<connect gate="-B" pin="B52" pad="B52"/>
<connect gate="-B" pin="B53" pad="B53"/>
<connect gate="-B" pin="B54" pad="B54"/>
<connect gate="-B" pin="B57" pad="B57"/>
<connect gate="-B" pin="B58" pad="B58"/>
<connect gate="-B" pin="B59" pad="B59"/>
<connect gate="-B" pin="B6" pad="B6"/>
<connect gate="-B" pin="B60" pad="B60"/>
<connect gate="-B" pin="B63" pad="B63"/>
<connect gate="-B" pin="B64" pad="B64"/>
<connect gate="-B" pin="B65" pad="B65"/>
<connect gate="-B" pin="B66" pad="B66"/>
<connect gate="-B" pin="B69" pad="B69"/>
<connect gate="-B" pin="B70" pad="B70"/>
<connect gate="-B" pin="B71" pad="B71"/>
<connect gate="-B" pin="B72" pad="B72"/>
<connect gate="-B" pin="B75" pad="B75"/>
<connect gate="-B" pin="B76" pad="B76"/>
<connect gate="-B" pin="B77" pad="B77"/>
<connect gate="-B" pin="B78" pad="B78"/>
<connect gate="-B" pin="B9" pad="B9"/>
<connect gate="-B" pin="GND@1" pad="B1"/>
<connect gate="-B" pin="GND@13" pad="B13"/>
<connect gate="-B" pin="GND@14" pad="B14"/>
<connect gate="-B" pin="GND@19" pad="B19"/>
<connect gate="-B" pin="GND@2" pad="B2"/>
<connect gate="-B" pin="GND@20" pad="B20"/>
<connect gate="-B" pin="GND@25" pad="B25"/>
<connect gate="-B" pin="GND@26" pad="B26"/>
<connect gate="-B" pin="GND@31" pad="B31"/>
<connect gate="-B" pin="GND@32" pad="B32"/>
<connect gate="-B" pin="GND@37" pad="B37"/>
<connect gate="-B" pin="GND@38" pad="B38"/>
<connect gate="-B" pin="GND@43" pad="B43"/>
<connect gate="-B" pin="GND@44" pad="B44"/>
<connect gate="-B" pin="GND@49" pad="B49"/>
<connect gate="-B" pin="GND@50" pad="B50"/>
<connect gate="-B" pin="GND@55" pad="B55"/>
<connect gate="-B" pin="GND@56" pad="B56"/>
<connect gate="-B" pin="GND@61" pad="B61"/>
<connect gate="-B" pin="GND@62" pad="B62"/>
<connect gate="-B" pin="GND@67" pad="B67"/>
<connect gate="-B" pin="GND@68" pad="B68"/>
<connect gate="-B" pin="GND@7" pad="B7"/>
<connect gate="-B" pin="GND@73" pad="B73"/>
<connect gate="-B" pin="GND@74" pad="B74"/>
<connect gate="-B" pin="GND@79" pad="B79"/>
<connect gate="-B" pin="GND@8" pad="B8"/>
<connect gate="-B" pin="GND@80" pad="B80"/>
<connect gate="-C" pin="!PROG" pad="C41"/>
<connect gate="-C" pin="3.3V@1" pad="C1"/>
<connect gate="-C" pin="3.3V@2" pad="C3"/>
<connect gate="-C" pin="3.3V@3" pad="C5"/>
<connect gate="-C" pin="3.3V@4" pad="C7"/>
<connect gate="-C" pin="3.3V@5" pad="C9"/>
<connect gate="-C" pin="3.3V@6" pad="C11"/>
<connect gate="-C" pin="3.3V@7" pad="C13"/>
<connect gate="-C" pin="3.3V@8" pad="C15"/>
<connect gate="-C" pin="A1V8" pad="C42"/>
<connect gate="-C" pin="AVREF_N" pad="C50"/>
<connect gate="-C" pin="AVREF_P" pad="C48"/>
<connect gate="-C" pin="AV_N" pad="C46"/>
<connect gate="-C" pin="AV_P" pad="C44"/>
<connect gate="-C" pin="C43" pad="C43"/>
<connect gate="-C" pin="C45" pad="C45"/>
<connect gate="-C" pin="C47" pad="C47"/>
<connect gate="-C" pin="C49" pad="C49"/>
<connect gate="-C" pin="DONE" pad="C39"/>
<connect gate="-C" pin="GND@1" pad="C17"/>
<connect gate="-C" pin="GND@10" pad="C24"/>
<connect gate="-C" pin="GND@11" pad="C26"/>
<connect gate="-C" pin="GND@12" pad="C28"/>
<connect gate="-C" pin="GND@2" pad="C19"/>
<connect gate="-C" pin="GND@3" pad="C21"/>
<connect gate="-C" pin="GND@4" pad="C23"/>
<connect gate="-C" pin="GND@5" pad="C25"/>
<connect gate="-C" pin="GND@6" pad="C27"/>
<connect gate="-C" pin="GND@7" pad="C18"/>
<connect gate="-C" pin="GND@8" pad="C20"/>
<connect gate="-C" pin="GND@9" pad="C22"/>
<connect gate="-C" pin="L0" pad="C29"/>
<connect gate="-C" pin="L1" pad="C31"/>
<connect gate="-C" pin="L2" pad="C33"/>
<connect gate="-C" pin="L3" pad="C35"/>
<connect gate="-C" pin="L4" pad="C30"/>
<connect gate="-C" pin="L5" pad="C32"/>
<connect gate="-C" pin="L6" pad="C34"/>
<connect gate="-C" pin="L7" pad="C36"/>
<connect gate="-C" pin="RESET" pad="C37"/>
<connect gate="-C" pin="VBSEL_A" pad="C38"/>
<connect gate="-C" pin="VBSEL_B" pad="C40"/>
<connect gate="-C" pin="VCC@1" pad="C2"/>
<connect gate="-C" pin="VCC@2" pad="C4"/>
<connect gate="-C" pin="VCC@3" pad="C6"/>
<connect gate="-C" pin="VCC@4" pad="C8"/>
<connect gate="-C" pin="VCC@5" pad="C10"/>
<connect gate="-C" pin="VCC@6" pad="C12"/>
<connect gate="-C" pin="VCC@7" pad="C14"/>
<connect gate="-C" pin="VCC@8" pad="C16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="VALUE" value=""/>
<attribute name="MANUFACTURER" value=""/>
<attribute name="DATASHEET" value=""/>
<attribute name="CATEGORY_L1" value=""/>
<attribute name="CATEGORY_L2" value=""/>
<attribute name="VENDOR" value=""/>
<attribute name="VPN" value=""/>
<attribute name="PACKAGE" value=""/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="V2_BOTTOM" prefix="X">
<gates>
<gate name="-C" symbol="BOTTOM_CONTROL"/>
<gate name="-A" symbol="BOTTOM_A"/>
<gate name="G$1" symbol="BOTTOM_B"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="V2_BOTTOM">
<connects>
<connect gate="-A" pin="A10" pad="A10"/>
<connect gate="-A" pin="A11" pad="A11"/>
<connect gate="-A" pin="A12" pad="A12"/>
<connect gate="-A" pin="A15" pad="A15"/>
<connect gate="-A" pin="A16" pad="A16"/>
<connect gate="-A" pin="A17" pad="A17"/>
<connect gate="-A" pin="A18" pad="A18"/>
<connect gate="-A" pin="A21" pad="A21"/>
<connect gate="-A" pin="A22" pad="A22"/>
<connect gate="-A" pin="A23" pad="A23"/>
<connect gate="-A" pin="A24" pad="A24"/>
<connect gate="-A" pin="A27" pad="A27"/>
<connect gate="-A" pin="A28" pad="A28"/>
<connect gate="-A" pin="A29" pad="A29"/>
<connect gate="-A" pin="A3" pad="A3"/>
<connect gate="-A" pin="A30" pad="A30"/>
<connect gate="-A" pin="A33" pad="A33"/>
<connect gate="-A" pin="A34" pad="A34"/>
<connect gate="-A" pin="A35" pad="A35"/>
<connect gate="-A" pin="A36" pad="A36"/>
<connect gate="-A" pin="A39" pad="A39"/>
<connect gate="-A" pin="A4" pad="A4"/>
<connect gate="-A" pin="A40" pad="A40"/>
<connect gate="-A" pin="A41" pad="A41"/>
<connect gate="-A" pin="A42" pad="A42"/>
<connect gate="-A" pin="A45" pad="A45"/>
<connect gate="-A" pin="A46" pad="A46"/>
<connect gate="-A" pin="A47" pad="A47"/>
<connect gate="-A" pin="A48" pad="A48"/>
<connect gate="-A" pin="A5" pad="A5"/>
<connect gate="-A" pin="A51" pad="A51"/>
<connect gate="-A" pin="A52" pad="A52"/>
<connect gate="-A" pin="A53" pad="A53"/>
<connect gate="-A" pin="A54" pad="A54"/>
<connect gate="-A" pin="A57" pad="A57"/>
<connect gate="-A" pin="A58" pad="A58"/>
<connect gate="-A" pin="A59" pad="A59"/>
<connect gate="-A" pin="A6" pad="A6"/>
<connect gate="-A" pin="A60" pad="A60"/>
<connect gate="-A" pin="A63" pad="A63"/>
<connect gate="-A" pin="A64" pad="A64"/>
<connect gate="-A" pin="A65" pad="A65"/>
<connect gate="-A" pin="A66" pad="A66"/>
<connect gate="-A" pin="A69" pad="A69"/>
<connect gate="-A" pin="A70" pad="A70"/>
<connect gate="-A" pin="A71" pad="A71"/>
<connect gate="-A" pin="A72" pad="A72"/>
<connect gate="-A" pin="A75" pad="A75"/>
<connect gate="-A" pin="A76" pad="A76"/>
<connect gate="-A" pin="A77" pad="A77"/>
<connect gate="-A" pin="A78" pad="A78"/>
<connect gate="-A" pin="A9" pad="A9"/>
<connect gate="-A" pin="GND@1" pad="A1"/>
<connect gate="-A" pin="GND@13" pad="A13"/>
<connect gate="-A" pin="GND@14" pad="A14"/>
<connect gate="-A" pin="GND@19" pad="A19"/>
<connect gate="-A" pin="GND@2" pad="A2"/>
<connect gate="-A" pin="GND@20" pad="A20"/>
<connect gate="-A" pin="GND@25" pad="A25"/>
<connect gate="-A" pin="GND@26" pad="A26"/>
<connect gate="-A" pin="GND@31" pad="A31"/>
<connect gate="-A" pin="GND@32" pad="A32"/>
<connect gate="-A" pin="GND@37" pad="A37"/>
<connect gate="-A" pin="GND@38" pad="A38"/>
<connect gate="-A" pin="GND@43" pad="A43"/>
<connect gate="-A" pin="GND@44" pad="A44"/>
<connect gate="-A" pin="GND@49" pad="A49"/>
<connect gate="-A" pin="GND@50" pad="A50"/>
<connect gate="-A" pin="GND@55" pad="A55"/>
<connect gate="-A" pin="GND@56" pad="A56"/>
<connect gate="-A" pin="GND@61" pad="A61"/>
<connect gate="-A" pin="GND@62" pad="A62"/>
<connect gate="-A" pin="GND@67" pad="A67"/>
<connect gate="-A" pin="GND@68" pad="A68"/>
<connect gate="-A" pin="GND@7" pad="A7"/>
<connect gate="-A" pin="GND@73" pad="A73"/>
<connect gate="-A" pin="GND@74" pad="A74"/>
<connect gate="-A" pin="GND@79" pad="A79"/>
<connect gate="-A" pin="GND@8" pad="A8"/>
<connect gate="-A" pin="GND@80" pad="A80"/>
<connect gate="-A" pin="MP1" pad="AM1"/>
<connect gate="-A" pin="MP2" pad="AM2"/>
<connect gate="-A" pin="MP3" pad="AM3"/>
<connect gate="-A" pin="MP4" pad="AM4"/>
<connect gate="-C" pin="!PROG" pad="C41"/>
<connect gate="-C" pin="3.3V@1" pad="C1"/>
<connect gate="-C" pin="3.3V@2" pad="C3"/>
<connect gate="-C" pin="3.3V@3" pad="C5"/>
<connect gate="-C" pin="3.3V@4" pad="C7"/>
<connect gate="-C" pin="3.3V@5" pad="C9"/>
<connect gate="-C" pin="3.3V@6" pad="C11"/>
<connect gate="-C" pin="3.3V@7" pad="C13"/>
<connect gate="-C" pin="3.3V@8" pad="C15"/>
<connect gate="-C" pin="A1V8" pad="C42"/>
<connect gate="-C" pin="AVREF_N" pad="C50"/>
<connect gate="-C" pin="AVREF_P" pad="C48"/>
<connect gate="-C" pin="AV_N" pad="C46"/>
<connect gate="-C" pin="AV_P" pad="C44"/>
<connect gate="-C" pin="C43" pad="C43"/>
<connect gate="-C" pin="C45" pad="C45"/>
<connect gate="-C" pin="C47" pad="C47"/>
<connect gate="-C" pin="C49" pad="C49"/>
<connect gate="-C" pin="DONE" pad="C39"/>
<connect gate="-C" pin="GND@1" pad="C17"/>
<connect gate="-C" pin="GND@10" pad="C24"/>
<connect gate="-C" pin="GND@11" pad="C26"/>
<connect gate="-C" pin="GND@12" pad="C28"/>
<connect gate="-C" pin="GND@2" pad="C19"/>
<connect gate="-C" pin="GND@3" pad="C21"/>
<connect gate="-C" pin="GND@4" pad="C23"/>
<connect gate="-C" pin="GND@5" pad="C25"/>
<connect gate="-C" pin="GND@6" pad="C27"/>
<connect gate="-C" pin="GND@7" pad="C18"/>
<connect gate="-C" pin="GND@8" pad="C20"/>
<connect gate="-C" pin="GND@9" pad="C22"/>
<connect gate="-C" pin="L0" pad="C29"/>
<connect gate="-C" pin="L1" pad="C31"/>
<connect gate="-C" pin="L2" pad="C33"/>
<connect gate="-C" pin="L3" pad="C35"/>
<connect gate="-C" pin="L4" pad="C30"/>
<connect gate="-C" pin="L5" pad="C32"/>
<connect gate="-C" pin="L6" pad="C34"/>
<connect gate="-C" pin="L7" pad="C36"/>
<connect gate="-C" pin="MP1" pad="CM1"/>
<connect gate="-C" pin="MP2" pad="CM2"/>
<connect gate="-C" pin="MP3" pad="CM3"/>
<connect gate="-C" pin="MP4" pad="CM4"/>
<connect gate="-C" pin="RESET" pad="C37"/>
<connect gate="-C" pin="VBSEL_A" pad="C38"/>
<connect gate="-C" pin="VBSEL_B" pad="C40"/>
<connect gate="-C" pin="VCC@1" pad="C2"/>
<connect gate="-C" pin="VCC@2" pad="C4"/>
<connect gate="-C" pin="VCC@3" pad="C6"/>
<connect gate="-C" pin="VCC@4" pad="C8"/>
<connect gate="-C" pin="VCC@5" pad="C10"/>
<connect gate="-C" pin="VCC@6" pad="C12"/>
<connect gate="-C" pin="VCC@7" pad="C14"/>
<connect gate="-C" pin="VCC@8" pad="C16"/>
<connect gate="G$1" pin="B10" pad="B10"/>
<connect gate="G$1" pin="B11" pad="B11"/>
<connect gate="G$1" pin="B12" pad="B12"/>
<connect gate="G$1" pin="B15" pad="B15"/>
<connect gate="G$1" pin="B16" pad="B16"/>
<connect gate="G$1" pin="B17" pad="B17"/>
<connect gate="G$1" pin="B18" pad="B18"/>
<connect gate="G$1" pin="B21" pad="B21"/>
<connect gate="G$1" pin="B22" pad="B22"/>
<connect gate="G$1" pin="B23" pad="B23"/>
<connect gate="G$1" pin="B24" pad="B24"/>
<connect gate="G$1" pin="B27" pad="B27"/>
<connect gate="G$1" pin="B28" pad="B28"/>
<connect gate="G$1" pin="B29" pad="B29"/>
<connect gate="G$1" pin="B3" pad="B3"/>
<connect gate="G$1" pin="B30" pad="B30"/>
<connect gate="G$1" pin="B33" pad="B33"/>
<connect gate="G$1" pin="B34" pad="B34"/>
<connect gate="G$1" pin="B35" pad="B35"/>
<connect gate="G$1" pin="B36" pad="B36"/>
<connect gate="G$1" pin="B39" pad="B39"/>
<connect gate="G$1" pin="B4" pad="B4"/>
<connect gate="G$1" pin="B40" pad="B40"/>
<connect gate="G$1" pin="B41" pad="B41"/>
<connect gate="G$1" pin="B42" pad="B42"/>
<connect gate="G$1" pin="B45" pad="B45"/>
<connect gate="G$1" pin="B46" pad="B46"/>
<connect gate="G$1" pin="B47" pad="B47"/>
<connect gate="G$1" pin="B48" pad="B48"/>
<connect gate="G$1" pin="B5" pad="B5"/>
<connect gate="G$1" pin="B51" pad="B51"/>
<connect gate="G$1" pin="B52" pad="B52"/>
<connect gate="G$1" pin="B53" pad="B53"/>
<connect gate="G$1" pin="B54" pad="B54"/>
<connect gate="G$1" pin="B57" pad="B57"/>
<connect gate="G$1" pin="B58" pad="B58"/>
<connect gate="G$1" pin="B59" pad="B59"/>
<connect gate="G$1" pin="B6" pad="B6"/>
<connect gate="G$1" pin="B60" pad="B60"/>
<connect gate="G$1" pin="B63" pad="B63"/>
<connect gate="G$1" pin="B64" pad="B64"/>
<connect gate="G$1" pin="B65" pad="B65"/>
<connect gate="G$1" pin="B66" pad="B66"/>
<connect gate="G$1" pin="B69" pad="B69"/>
<connect gate="G$1" pin="B70" pad="B70"/>
<connect gate="G$1" pin="B71" pad="B71"/>
<connect gate="G$1" pin="B72" pad="B72"/>
<connect gate="G$1" pin="B75" pad="B75"/>
<connect gate="G$1" pin="B76" pad="B76"/>
<connect gate="G$1" pin="B77" pad="B77"/>
<connect gate="G$1" pin="B78" pad="B78"/>
<connect gate="G$1" pin="B9" pad="B9"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="B1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@13" pad="B13"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@14" pad="B14"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@19" pad="B19"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="B2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@20" pad="B20"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@25" pad="B25"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@26" pad="B26"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@31" pad="B31"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@32" pad="B32"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@37" pad="B37"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@38" pad="B38"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@43" pad="B43"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@44" pad="B44"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@49" pad="B49"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@50" pad="B50"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@55" pad="B55"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@56" pad="B56"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@61" pad="B61"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@62" pad="B62"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@67" pad="B67"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@68" pad="B68"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@7" pad="B7"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@73" pad="B73"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@74" pad="B74"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@79" pad="B79"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@8" pad="B8"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@80" pad="B80"/>
<connect gate="G$1" pin="MP1" pad="BM1"/>
<connect gate="G$1" pin="MP2" pad="BM2"/>
<connect gate="G$1" pin="MP3" pad="BM3"/>
<connect gate="G$1" pin="MP4" pad="BM4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="V2_BOTH" prefix="X">
<gates>
<gate name="-TC" symbol="TOP_CONTROL"/>
<gate name="-TA" symbol="TOP_A"/>
<gate name="-TB" symbol="TOP_B"/>
<gate name="-BC" symbol="BOTTOM_CONTROL"/>
<gate name="-BA" symbol="BOTTOM_A"/>
<gate name="-BB" symbol="BOTTOM_B"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="V2_BOTH">
<connects>
<connect gate="-BA" pin="A10" pad="AB10"/>
<connect gate="-BA" pin="A11" pad="AB11"/>
<connect gate="-BA" pin="A12" pad="AB12"/>
<connect gate="-BA" pin="A15" pad="AB15"/>
<connect gate="-BA" pin="A16" pad="AB16"/>
<connect gate="-BA" pin="A17" pad="AB17"/>
<connect gate="-BA" pin="A18" pad="AB18"/>
<connect gate="-BA" pin="A21" pad="AB21"/>
<connect gate="-BA" pin="A22" pad="AB22"/>
<connect gate="-BA" pin="A23" pad="AB23"/>
<connect gate="-BA" pin="A24" pad="AB24"/>
<connect gate="-BA" pin="A27" pad="AB27"/>
<connect gate="-BA" pin="A28" pad="AB28"/>
<connect gate="-BA" pin="A29" pad="AB29"/>
<connect gate="-BA" pin="A3" pad="AB3"/>
<connect gate="-BA" pin="A30" pad="AB30"/>
<connect gate="-BA" pin="A33" pad="AB33"/>
<connect gate="-BA" pin="A34" pad="AB34"/>
<connect gate="-BA" pin="A35" pad="AB35"/>
<connect gate="-BA" pin="A36" pad="AB36"/>
<connect gate="-BA" pin="A39" pad="AB39"/>
<connect gate="-BA" pin="A4" pad="AB4"/>
<connect gate="-BA" pin="A40" pad="AB40"/>
<connect gate="-BA" pin="A41" pad="AB41"/>
<connect gate="-BA" pin="A42" pad="AB42"/>
<connect gate="-BA" pin="A45" pad="AB45"/>
<connect gate="-BA" pin="A46" pad="AB46"/>
<connect gate="-BA" pin="A47" pad="AB47"/>
<connect gate="-BA" pin="A48" pad="AB48"/>
<connect gate="-BA" pin="A5" pad="AB5"/>
<connect gate="-BA" pin="A51" pad="AB51"/>
<connect gate="-BA" pin="A52" pad="AB52"/>
<connect gate="-BA" pin="A53" pad="AB53"/>
<connect gate="-BA" pin="A54" pad="AB54"/>
<connect gate="-BA" pin="A57" pad="AB57"/>
<connect gate="-BA" pin="A58" pad="AB58"/>
<connect gate="-BA" pin="A59" pad="AB59"/>
<connect gate="-BA" pin="A6" pad="AB6"/>
<connect gate="-BA" pin="A60" pad="AB60"/>
<connect gate="-BA" pin="A63" pad="AB63"/>
<connect gate="-BA" pin="A64" pad="AB64"/>
<connect gate="-BA" pin="A65" pad="AB65"/>
<connect gate="-BA" pin="A66" pad="AB66"/>
<connect gate="-BA" pin="A69" pad="AB69"/>
<connect gate="-BA" pin="A70" pad="AB70"/>
<connect gate="-BA" pin="A71" pad="AB71"/>
<connect gate="-BA" pin="A72" pad="AB72"/>
<connect gate="-BA" pin="A75" pad="AB75"/>
<connect gate="-BA" pin="A76" pad="AB76"/>
<connect gate="-BA" pin="A77" pad="AB77"/>
<connect gate="-BA" pin="A78" pad="AB78"/>
<connect gate="-BA" pin="A9" pad="AB9"/>
<connect gate="-BA" pin="GND@1" pad="AB1"/>
<connect gate="-BA" pin="GND@13" pad="AB13"/>
<connect gate="-BA" pin="GND@14" pad="AB14"/>
<connect gate="-BA" pin="GND@19" pad="AB19"/>
<connect gate="-BA" pin="GND@2" pad="AB2"/>
<connect gate="-BA" pin="GND@20" pad="AB20"/>
<connect gate="-BA" pin="GND@25" pad="AB25"/>
<connect gate="-BA" pin="GND@26" pad="AB26"/>
<connect gate="-BA" pin="GND@31" pad="AB31"/>
<connect gate="-BA" pin="GND@32" pad="AB32"/>
<connect gate="-BA" pin="GND@37" pad="AB37"/>
<connect gate="-BA" pin="GND@38" pad="AB38"/>
<connect gate="-BA" pin="GND@43" pad="AB43"/>
<connect gate="-BA" pin="GND@44" pad="AB44"/>
<connect gate="-BA" pin="GND@49" pad="AB49"/>
<connect gate="-BA" pin="GND@50" pad="AB50"/>
<connect gate="-BA" pin="GND@55" pad="AB55"/>
<connect gate="-BA" pin="GND@56" pad="AB56"/>
<connect gate="-BA" pin="GND@61" pad="AB61"/>
<connect gate="-BA" pin="GND@62" pad="AB62"/>
<connect gate="-BA" pin="GND@67" pad="AB67"/>
<connect gate="-BA" pin="GND@68" pad="AB68"/>
<connect gate="-BA" pin="GND@7" pad="AB7"/>
<connect gate="-BA" pin="GND@73" pad="AB73"/>
<connect gate="-BA" pin="GND@74" pad="AB74"/>
<connect gate="-BA" pin="GND@79" pad="AB79"/>
<connect gate="-BA" pin="GND@8" pad="AB8"/>
<connect gate="-BA" pin="GND@80" pad="AB80"/>
<connect gate="-BA" pin="MP1" pad="AM1"/>
<connect gate="-BA" pin="MP2" pad="AM2"/>
<connect gate="-BA" pin="MP3" pad="AM3"/>
<connect gate="-BA" pin="MP4" pad="AM4"/>
<connect gate="-BB" pin="B10" pad="BB10"/>
<connect gate="-BB" pin="B11" pad="BB11"/>
<connect gate="-BB" pin="B12" pad="BB12"/>
<connect gate="-BB" pin="B15" pad="BB15"/>
<connect gate="-BB" pin="B16" pad="BB16"/>
<connect gate="-BB" pin="B17" pad="BB17"/>
<connect gate="-BB" pin="B18" pad="BB18"/>
<connect gate="-BB" pin="B21" pad="BB21"/>
<connect gate="-BB" pin="B22" pad="BB22"/>
<connect gate="-BB" pin="B23" pad="BB23"/>
<connect gate="-BB" pin="B24" pad="BB24"/>
<connect gate="-BB" pin="B27" pad="BB27"/>
<connect gate="-BB" pin="B28" pad="BB28"/>
<connect gate="-BB" pin="B29" pad="BB29"/>
<connect gate="-BB" pin="B3" pad="BB3"/>
<connect gate="-BB" pin="B30" pad="BB30"/>
<connect gate="-BB" pin="B33" pad="BB33"/>
<connect gate="-BB" pin="B34" pad="BB34"/>
<connect gate="-BB" pin="B35" pad="BB35"/>
<connect gate="-BB" pin="B36" pad="BB36"/>
<connect gate="-BB" pin="B39" pad="BB39"/>
<connect gate="-BB" pin="B4" pad="BB4"/>
<connect gate="-BB" pin="B40" pad="BB40"/>
<connect gate="-BB" pin="B41" pad="BB41"/>
<connect gate="-BB" pin="B42" pad="BB42"/>
<connect gate="-BB" pin="B45" pad="BB45"/>
<connect gate="-BB" pin="B46" pad="BB46"/>
<connect gate="-BB" pin="B47" pad="BB47"/>
<connect gate="-BB" pin="B48" pad="BB48"/>
<connect gate="-BB" pin="B5" pad="BB5"/>
<connect gate="-BB" pin="B51" pad="BB51"/>
<connect gate="-BB" pin="B52" pad="BB52"/>
<connect gate="-BB" pin="B53" pad="BB53"/>
<connect gate="-BB" pin="B54" pad="BB54"/>
<connect gate="-BB" pin="B57" pad="BB57"/>
<connect gate="-BB" pin="B58" pad="BB58"/>
<connect gate="-BB" pin="B59" pad="BB59"/>
<connect gate="-BB" pin="B6" pad="BB6"/>
<connect gate="-BB" pin="B60" pad="BB60"/>
<connect gate="-BB" pin="B63" pad="BB63"/>
<connect gate="-BB" pin="B64" pad="BB64"/>
<connect gate="-BB" pin="B65" pad="BB65"/>
<connect gate="-BB" pin="B66" pad="BB66"/>
<connect gate="-BB" pin="B69" pad="BB69"/>
<connect gate="-BB" pin="B70" pad="BB70"/>
<connect gate="-BB" pin="B71" pad="BB71"/>
<connect gate="-BB" pin="B72" pad="BB72"/>
<connect gate="-BB" pin="B75" pad="BB75"/>
<connect gate="-BB" pin="B76" pad="BB76"/>
<connect gate="-BB" pin="B77" pad="BB77"/>
<connect gate="-BB" pin="B78" pad="BB78"/>
<connect gate="-BB" pin="B9" pad="BB9"/>
<connect gate="-BB" pin="GND@1" pad="BB1"/>
<connect gate="-BB" pin="GND@13" pad="BB13"/>
<connect gate="-BB" pin="GND@14" pad="BB14"/>
<connect gate="-BB" pin="GND@19" pad="BB19"/>
<connect gate="-BB" pin="GND@2" pad="BB2"/>
<connect gate="-BB" pin="GND@20" pad="BB20"/>
<connect gate="-BB" pin="GND@25" pad="BB25"/>
<connect gate="-BB" pin="GND@26" pad="BB26"/>
<connect gate="-BB" pin="GND@31" pad="BB31"/>
<connect gate="-BB" pin="GND@32" pad="BB32"/>
<connect gate="-BB" pin="GND@37" pad="BB37"/>
<connect gate="-BB" pin="GND@38" pad="BB38"/>
<connect gate="-BB" pin="GND@43" pad="BB43"/>
<connect gate="-BB" pin="GND@44" pad="BB44"/>
<connect gate="-BB" pin="GND@49" pad="BB49"/>
<connect gate="-BB" pin="GND@50" pad="BB50"/>
<connect gate="-BB" pin="GND@55" pad="BB55"/>
<connect gate="-BB" pin="GND@56" pad="BB56"/>
<connect gate="-BB" pin="GND@61" pad="BB61"/>
<connect gate="-BB" pin="GND@62" pad="BB62"/>
<connect gate="-BB" pin="GND@67" pad="BB67"/>
<connect gate="-BB" pin="GND@68" pad="BB68"/>
<connect gate="-BB" pin="GND@7" pad="BB7"/>
<connect gate="-BB" pin="GND@73" pad="BB73"/>
<connect gate="-BB" pin="GND@74" pad="BB74"/>
<connect gate="-BB" pin="GND@79" pad="BB79"/>
<connect gate="-BB" pin="GND@8" pad="BB8"/>
<connect gate="-BB" pin="GND@80" pad="BB80"/>
<connect gate="-BB" pin="MP1" pad="BM1"/>
<connect gate="-BB" pin="MP2" pad="BM2"/>
<connect gate="-BB" pin="MP3" pad="BM3"/>
<connect gate="-BB" pin="MP4" pad="BM4"/>
<connect gate="-BC" pin="!PROG" pad="CB41"/>
<connect gate="-BC" pin="3.3V@1" pad="CB1"/>
<connect gate="-BC" pin="3.3V@2" pad="CB3"/>
<connect gate="-BC" pin="3.3V@3" pad="CB5"/>
<connect gate="-BC" pin="3.3V@4" pad="CB7"/>
<connect gate="-BC" pin="3.3V@5" pad="CB9"/>
<connect gate="-BC" pin="3.3V@6" pad="CB11"/>
<connect gate="-BC" pin="3.3V@7" pad="CB13"/>
<connect gate="-BC" pin="3.3V@8" pad="CB15"/>
<connect gate="-BC" pin="A1V8" pad="CB42"/>
<connect gate="-BC" pin="AVREF_N" pad="CB50"/>
<connect gate="-BC" pin="AVREF_P" pad="CB48"/>
<connect gate="-BC" pin="AV_N" pad="CB46"/>
<connect gate="-BC" pin="AV_P" pad="CB44"/>
<connect gate="-BC" pin="C43" pad="CB43"/>
<connect gate="-BC" pin="C45" pad="CB45"/>
<connect gate="-BC" pin="C47" pad="CB47"/>
<connect gate="-BC" pin="C49" pad="CB49"/>
<connect gate="-BC" pin="DONE" pad="CB39"/>
<connect gate="-BC" pin="GND@1" pad="CB17"/>
<connect gate="-BC" pin="GND@10" pad="CB24"/>
<connect gate="-BC" pin="GND@11" pad="CB26"/>
<connect gate="-BC" pin="GND@12" pad="CB28"/>
<connect gate="-BC" pin="GND@2" pad="CB19"/>
<connect gate="-BC" pin="GND@3" pad="CB21"/>
<connect gate="-BC" pin="GND@4" pad="CB23"/>
<connect gate="-BC" pin="GND@5" pad="CB25"/>
<connect gate="-BC" pin="GND@6" pad="CB27"/>
<connect gate="-BC" pin="GND@7" pad="CB18"/>
<connect gate="-BC" pin="GND@8" pad="CB20"/>
<connect gate="-BC" pin="GND@9" pad="CB22"/>
<connect gate="-BC" pin="L0" pad="CB29"/>
<connect gate="-BC" pin="L1" pad="CB31"/>
<connect gate="-BC" pin="L2" pad="CB33"/>
<connect gate="-BC" pin="L3" pad="CB35"/>
<connect gate="-BC" pin="L4" pad="CB30"/>
<connect gate="-BC" pin="L5" pad="CB32"/>
<connect gate="-BC" pin="L6" pad="CB34"/>
<connect gate="-BC" pin="L7" pad="CB36"/>
<connect gate="-BC" pin="MP1" pad="CM1"/>
<connect gate="-BC" pin="MP2" pad="CM2"/>
<connect gate="-BC" pin="MP3" pad="CM3"/>
<connect gate="-BC" pin="MP4" pad="CM4"/>
<connect gate="-BC" pin="RESET" pad="CB37"/>
<connect gate="-BC" pin="VBSEL_A" pad="CB38"/>
<connect gate="-BC" pin="VBSEL_B" pad="CB40"/>
<connect gate="-BC" pin="VCC@1" pad="CB2"/>
<connect gate="-BC" pin="VCC@2" pad="CB4"/>
<connect gate="-BC" pin="VCC@3" pad="CB6"/>
<connect gate="-BC" pin="VCC@4" pad="CB8"/>
<connect gate="-BC" pin="VCC@5" pad="CB10"/>
<connect gate="-BC" pin="VCC@6" pad="CB12"/>
<connect gate="-BC" pin="VCC@7" pad="CB14"/>
<connect gate="-BC" pin="VCC@8" pad="CB16"/>
<connect gate="-TA" pin="A10" pad="A10"/>
<connect gate="-TA" pin="A11" pad="A11"/>
<connect gate="-TA" pin="A12" pad="A12"/>
<connect gate="-TA" pin="A15" pad="A15"/>
<connect gate="-TA" pin="A16" pad="A16"/>
<connect gate="-TA" pin="A17" pad="A17"/>
<connect gate="-TA" pin="A18" pad="A18"/>
<connect gate="-TA" pin="A21" pad="A21"/>
<connect gate="-TA" pin="A22" pad="A22"/>
<connect gate="-TA" pin="A23" pad="A23"/>
<connect gate="-TA" pin="A24" pad="A24"/>
<connect gate="-TA" pin="A27" pad="A27"/>
<connect gate="-TA" pin="A28" pad="A28"/>
<connect gate="-TA" pin="A29" pad="A29"/>
<connect gate="-TA" pin="A3" pad="A3"/>
<connect gate="-TA" pin="A30" pad="A30"/>
<connect gate="-TA" pin="A33" pad="A33"/>
<connect gate="-TA" pin="A34" pad="A34"/>
<connect gate="-TA" pin="A35" pad="A35"/>
<connect gate="-TA" pin="A36" pad="A36"/>
<connect gate="-TA" pin="A39" pad="A39"/>
<connect gate="-TA" pin="A4" pad="A4"/>
<connect gate="-TA" pin="A40" pad="A40"/>
<connect gate="-TA" pin="A41" pad="A41"/>
<connect gate="-TA" pin="A42" pad="A42"/>
<connect gate="-TA" pin="A45" pad="A45"/>
<connect gate="-TA" pin="A46" pad="A46"/>
<connect gate="-TA" pin="A47" pad="A47"/>
<connect gate="-TA" pin="A48" pad="A48"/>
<connect gate="-TA" pin="A5" pad="A5"/>
<connect gate="-TA" pin="A51" pad="A51"/>
<connect gate="-TA" pin="A52" pad="A52"/>
<connect gate="-TA" pin="A53" pad="A53"/>
<connect gate="-TA" pin="A54" pad="A54"/>
<connect gate="-TA" pin="A57" pad="A57"/>
<connect gate="-TA" pin="A58" pad="A58"/>
<connect gate="-TA" pin="A59" pad="A59"/>
<connect gate="-TA" pin="A6" pad="A6"/>
<connect gate="-TA" pin="A60" pad="A60"/>
<connect gate="-TA" pin="A63" pad="A63"/>
<connect gate="-TA" pin="A64" pad="A64"/>
<connect gate="-TA" pin="A65" pad="A65"/>
<connect gate="-TA" pin="A66" pad="A66"/>
<connect gate="-TA" pin="A69" pad="A69"/>
<connect gate="-TA" pin="A70" pad="A70"/>
<connect gate="-TA" pin="A71" pad="A71"/>
<connect gate="-TA" pin="A72" pad="A72"/>
<connect gate="-TA" pin="A75" pad="A75"/>
<connect gate="-TA" pin="A76" pad="A76"/>
<connect gate="-TA" pin="A77" pad="A77"/>
<connect gate="-TA" pin="A78" pad="A78"/>
<connect gate="-TA" pin="A9" pad="A9"/>
<connect gate="-TA" pin="GND@1" pad="A1"/>
<connect gate="-TA" pin="GND@13" pad="A13"/>
<connect gate="-TA" pin="GND@14" pad="A14"/>
<connect gate="-TA" pin="GND@19" pad="A19"/>
<connect gate="-TA" pin="GND@2" pad="A2"/>
<connect gate="-TA" pin="GND@20" pad="A20"/>
<connect gate="-TA" pin="GND@25" pad="A25"/>
<connect gate="-TA" pin="GND@26" pad="A26"/>
<connect gate="-TA" pin="GND@31" pad="A31"/>
<connect gate="-TA" pin="GND@32" pad="A32"/>
<connect gate="-TA" pin="GND@37" pad="A37"/>
<connect gate="-TA" pin="GND@38" pad="A38"/>
<connect gate="-TA" pin="GND@43" pad="A43"/>
<connect gate="-TA" pin="GND@44" pad="A44"/>
<connect gate="-TA" pin="GND@49" pad="A49"/>
<connect gate="-TA" pin="GND@50" pad="A50"/>
<connect gate="-TA" pin="GND@55" pad="A55"/>
<connect gate="-TA" pin="GND@56" pad="A56"/>
<connect gate="-TA" pin="GND@61" pad="A61"/>
<connect gate="-TA" pin="GND@62" pad="A62"/>
<connect gate="-TA" pin="GND@67" pad="A67"/>
<connect gate="-TA" pin="GND@68" pad="A68"/>
<connect gate="-TA" pin="GND@7" pad="A7"/>
<connect gate="-TA" pin="GND@73" pad="A73"/>
<connect gate="-TA" pin="GND@74" pad="A74"/>
<connect gate="-TA" pin="GND@79" pad="A79"/>
<connect gate="-TA" pin="GND@8" pad="A8"/>
<connect gate="-TA" pin="GND@80" pad="A80"/>
<connect gate="-TB" pin="B10" pad="B10"/>
<connect gate="-TB" pin="B11" pad="B11"/>
<connect gate="-TB" pin="B12" pad="B12"/>
<connect gate="-TB" pin="B15" pad="B15"/>
<connect gate="-TB" pin="B16" pad="B16"/>
<connect gate="-TB" pin="B17" pad="B17"/>
<connect gate="-TB" pin="B18" pad="B18"/>
<connect gate="-TB" pin="B21" pad="B21"/>
<connect gate="-TB" pin="B22" pad="B22"/>
<connect gate="-TB" pin="B23" pad="B23"/>
<connect gate="-TB" pin="B24" pad="B24"/>
<connect gate="-TB" pin="B27" pad="B27"/>
<connect gate="-TB" pin="B28" pad="B28"/>
<connect gate="-TB" pin="B29" pad="B29"/>
<connect gate="-TB" pin="B3" pad="B3"/>
<connect gate="-TB" pin="B30" pad="B30"/>
<connect gate="-TB" pin="B33" pad="B33"/>
<connect gate="-TB" pin="B34" pad="B34"/>
<connect gate="-TB" pin="B35" pad="B35"/>
<connect gate="-TB" pin="B36" pad="B36"/>
<connect gate="-TB" pin="B39" pad="B39"/>
<connect gate="-TB" pin="B4" pad="B4"/>
<connect gate="-TB" pin="B40" pad="B40"/>
<connect gate="-TB" pin="B41" pad="B41"/>
<connect gate="-TB" pin="B42" pad="B42"/>
<connect gate="-TB" pin="B45" pad="B45"/>
<connect gate="-TB" pin="B46" pad="B46"/>
<connect gate="-TB" pin="B47" pad="B47"/>
<connect gate="-TB" pin="B48" pad="B48"/>
<connect gate="-TB" pin="B5" pad="B5"/>
<connect gate="-TB" pin="B51" pad="B51"/>
<connect gate="-TB" pin="B52" pad="B52"/>
<connect gate="-TB" pin="B53" pad="B53"/>
<connect gate="-TB" pin="B54" pad="B54"/>
<connect gate="-TB" pin="B57" pad="B57"/>
<connect gate="-TB" pin="B58" pad="B58"/>
<connect gate="-TB" pin="B59" pad="B59"/>
<connect gate="-TB" pin="B6" pad="B6"/>
<connect gate="-TB" pin="B60" pad="B60"/>
<connect gate="-TB" pin="B63" pad="B63"/>
<connect gate="-TB" pin="B64" pad="B64"/>
<connect gate="-TB" pin="B65" pad="B65"/>
<connect gate="-TB" pin="B66" pad="B66"/>
<connect gate="-TB" pin="B69" pad="B69"/>
<connect gate="-TB" pin="B70" pad="B70"/>
<connect gate="-TB" pin="B71" pad="B71"/>
<connect gate="-TB" pin="B72" pad="B72"/>
<connect gate="-TB" pin="B75" pad="B75"/>
<connect gate="-TB" pin="B76" pad="B76"/>
<connect gate="-TB" pin="B77" pad="B77"/>
<connect gate="-TB" pin="B78" pad="B78"/>
<connect gate="-TB" pin="B9" pad="B9"/>
<connect gate="-TB" pin="GND@1" pad="B1"/>
<connect gate="-TB" pin="GND@13" pad="B13"/>
<connect gate="-TB" pin="GND@14" pad="B14"/>
<connect gate="-TB" pin="GND@19" pad="B19"/>
<connect gate="-TB" pin="GND@2" pad="B2"/>
<connect gate="-TB" pin="GND@20" pad="B20"/>
<connect gate="-TB" pin="GND@25" pad="B25"/>
<connect gate="-TB" pin="GND@26" pad="B26"/>
<connect gate="-TB" pin="GND@31" pad="B31"/>
<connect gate="-TB" pin="GND@32" pad="B32"/>
<connect gate="-TB" pin="GND@37" pad="B37"/>
<connect gate="-TB" pin="GND@38" pad="B38"/>
<connect gate="-TB" pin="GND@43" pad="B43"/>
<connect gate="-TB" pin="GND@44" pad="B44"/>
<connect gate="-TB" pin="GND@49" pad="B49"/>
<connect gate="-TB" pin="GND@50" pad="B50"/>
<connect gate="-TB" pin="GND@55" pad="B55"/>
<connect gate="-TB" pin="GND@56" pad="B56"/>
<connect gate="-TB" pin="GND@61" pad="B61"/>
<connect gate="-TB" pin="GND@62" pad="B62"/>
<connect gate="-TB" pin="GND@67" pad="B67"/>
<connect gate="-TB" pin="GND@68" pad="B68"/>
<connect gate="-TB" pin="GND@7" pad="B7"/>
<connect gate="-TB" pin="GND@73" pad="B73"/>
<connect gate="-TB" pin="GND@74" pad="B74"/>
<connect gate="-TB" pin="GND@79" pad="B79"/>
<connect gate="-TB" pin="GND@8" pad="B8"/>
<connect gate="-TB" pin="GND@80" pad="B80"/>
<connect gate="-TC" pin="!PROG" pad="C41"/>
<connect gate="-TC" pin="3.3V@1" pad="C1"/>
<connect gate="-TC" pin="3.3V@2" pad="C3"/>
<connect gate="-TC" pin="3.3V@3" pad="C5"/>
<connect gate="-TC" pin="3.3V@4" pad="C7"/>
<connect gate="-TC" pin="3.3V@5" pad="C9"/>
<connect gate="-TC" pin="3.3V@6" pad="C11"/>
<connect gate="-TC" pin="3.3V@7" pad="C13"/>
<connect gate="-TC" pin="3.3V@8" pad="C15"/>
<connect gate="-TC" pin="A1V8" pad="C42"/>
<connect gate="-TC" pin="AVREF_N" pad="C50"/>
<connect gate="-TC" pin="AVREF_P" pad="C48"/>
<connect gate="-TC" pin="AV_N" pad="C46"/>
<connect gate="-TC" pin="AV_P" pad="C44"/>
<connect gate="-TC" pin="C43" pad="C43"/>
<connect gate="-TC" pin="C45" pad="C45"/>
<connect gate="-TC" pin="C47" pad="C47"/>
<connect gate="-TC" pin="C49" pad="C49"/>
<connect gate="-TC" pin="DONE" pad="C39"/>
<connect gate="-TC" pin="GND@1" pad="C17"/>
<connect gate="-TC" pin="GND@10" pad="C24"/>
<connect gate="-TC" pin="GND@11" pad="C26"/>
<connect gate="-TC" pin="GND@12" pad="C28"/>
<connect gate="-TC" pin="GND@2" pad="C19"/>
<connect gate="-TC" pin="GND@3" pad="C21"/>
<connect gate="-TC" pin="GND@4" pad="C23"/>
<connect gate="-TC" pin="GND@5" pad="C25"/>
<connect gate="-TC" pin="GND@6" pad="C27"/>
<connect gate="-TC" pin="GND@7" pad="C18"/>
<connect gate="-TC" pin="GND@8" pad="C20"/>
<connect gate="-TC" pin="GND@9" pad="C22"/>
<connect gate="-TC" pin="L0" pad="C29"/>
<connect gate="-TC" pin="L1" pad="C31"/>
<connect gate="-TC" pin="L2" pad="C33"/>
<connect gate="-TC" pin="L3" pad="C35"/>
<connect gate="-TC" pin="L4" pad="C30"/>
<connect gate="-TC" pin="L5" pad="C32"/>
<connect gate="-TC" pin="L6" pad="C34"/>
<connect gate="-TC" pin="L7" pad="C36"/>
<connect gate="-TC" pin="RESET" pad="C37"/>
<connect gate="-TC" pin="VBSEL_A" pad="C38"/>
<connect gate="-TC" pin="VBSEL_B" pad="C40"/>
<connect gate="-TC" pin="VCC@1" pad="C2"/>
<connect gate="-TC" pin="VCC@2" pad="C4"/>
<connect gate="-TC" pin="VCC@3" pad="C6"/>
<connect gate="-TC" pin="VCC@4" pad="C8"/>
<connect gate="-TC" pin="VCC@5" pad="C10"/>
<connect gate="-TC" pin="VCC@6" pad="C12"/>
<connect gate="-TC" pin="VCC@7" pad="C14"/>
<connect gate="-TC" pin="VCC@8" pad="C16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="VALUE" value=""/>
<attribute name="MANUFACTURER" value=""/>
<attribute name="DATASHEET" value=""/>
<attribute name="CATEGORY_L1" value=""/>
<attribute name="CATEGORY_L2" value=""/>
<attribute name="VENDOR" value=""/>
<attribute name="VPN" value=""/>
<attribute name="PACKAGE" value=""/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
